SEGUE A LISTA DE MATERIAIS PARA A CONSTRUÇÃO DO 'BREAKFUSE':

SEMICONDUTORES:
U1 - AT89S52  - MICROCONTROLADOR ATMEL
U2 - SOQUETE DE 28 PINOS DIL (PREFERENCIALMENTE ZIF)
U3 - 7805  - REGULADOR DE TENSÃO PARA 5 VOLTS
Q1,Q4 - BC548 - TRANSISTOR NPN
Q2,Q3 - BC558 - TRANSISTOR PNP
D1,D2- 1N4148 - DIODO DE USO GERAL
Z3 - DIODO ZENER DE 12V1
L1 - LED VERMELHO
L2 - LED VERDE

CRISTAL:
XTAL 24 MHZ - CRISTAL OSCILADOR

CONECTORES:
CON1 - CONECTOR  DB9 COM PINOS FEMÊA.
CON2 - TOMADA PARA FONTE EXTERNA  DE 13 VOLTS (ESCOLHA CONFORME SUA FONTE)
SW1 - CHAVE PARA CIRCUITO IMPRESSO MINIATURA

RESISTORES 1/4W:
R1,R2,R3,R4,R5,R9,R12 - 4K7
R7 - 10K
R8,R10 - 470 OHMS
R11 - 2K2
R6,R15,R16 - 2K2
R13,R14,R36 - IK
R17 - 15K
R18 A R35 - 470 OHMS

CAPACITORES:
C1 - 470 uF/25 V  - CAPACITOR ELETROLITICO
C2 - 220uF/16  V  - CAPACITOR ELETROLITICO
C3 - 1uF/50V        - CAPACITOR ELETROLITICO
C5 - 10uF/16V      - CAPACITOR ELETROLITICO
C6,C7 - 22 PF      - CAPACITOR CERAMICO  
C4,C8 - 100 nF/50V  - CAPACITOR DE POLIESTER

OBS. PARA CONFECCIONAR A PLACA, PODERÁ USAR O METODO DA TRANSFERENCIA TERMICA.
 PARA ISTO, TIRE UMA XEROX DA 'PLACA_BREAKFUSE' (ANEXO)  COM UMA BOA QUANTIDADE DE TONER , MAS NÃO EM EXCESSO. 
USE PAPEL PARA FOTO (GLOSSPAPER) PARA ISTO.
 LIMPE BEM A PLACA VIRGEM DO LADO COBREADO (LAVE COM SABÃO NEUTRO E NÃO TOQUE MAIS NELA).
COLOQUE O XEROX  SOBRE A PLACA COM O LADO DO TONER PARA A PLACA NO LADO COBREADO. COM UM FERRO DE PASSAR ROUPAS, AQUEÇA POR IGUAL TODO O DESENHO POR 2 MINUTOS.
DEIXE ESFRIAR E COLOQUE TUDO NA AGUA PARA FACILITAR A REMOÇÃO DO PAPEL.  CUIDADO AO REMOVER PARA NÃO ARRANCAR AS TRILHAS.  ELIMINE QUALQUER TRAÇO DE PAPEL. 
COLOQUE  A PLACA PARA CORROER EM PERCLORETO DE FERRO. AO TERMINO, LAVE EM AGUA CORRENTE  E LIMPE DEPOIS COM ESPONJA DE AÇO, TODO O TONER SOBRE AS TRILHAS. 
FAÇA AS FURAÇÕES COM FURADEIRA E BROCAS APROPRIADAS  OU  FURADOR PARA PLACAS DO TIPO 'APERTA E FURA'.