SEGUE A LISTA DE MATERIAIS  PARA CONFECÇÃO DO HCS_PROG_TINY:

1 -    LCD    16 X 2  (C/ CONTROLADOR HD 44780)
U1 -  PIC 12F629 (DEVERÁ SER PROGRAMADO C/ CODIGO HEX)
U2-   SOQUETE DIL 8 PINOS (PREFERENCIA ZIF)
U3-   78L05  REGULADOR DE 5VOLTS

Q1 - BC548 - TRANSISTOR NPN
Q2 - BC558 - TRANSISTOR PNP
 
D1,D2- 1N4148 - DIODOS

RESISTORES DE 1/4 WATT:
R1,R2,R3 - 10K 
R4 - 3K3
R5,R6,R8,R9,R10,R13,R15,R16,R17,R18,R21,R22 - 470 OHMS
R7,R14 - 100K
R11 - 220 OHMS
R12 - 1K

CAPACITORES ELETROLÍTICOS:
C1 – 47 uF/16V
C2 – 470uF/16V
C3 – 10 uF/16V

CAPACITORES DE POLIESTER:
C4,C5,C6 - 100 NF/50V  (0,1 uF)

SW0,SW1,SW2,SW3 - CHAVES MINIATURAS PARA CIRCUITO IMPRESSO (SW403-ND)

OUTROS:
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, FIOS, FONTE EXTERNA DE 9 VOLTS, TOMADAS, CONECTORES,SOLDA,ETC.

OBS.  A PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PODE SER FEITO PELO METODO 
TERMICO.  PARA ISTO BASTA TIRAR  XEROX (CARREGAR O TONER BEM)  DO  MODELO FORNECIDO , EM PAPEL PARA FOTOS (GLOSSPAPER)  E DEPOIS, COM AJUDA DE  UM  ‘FERRO DE PASSAR ROUPAS’, TRANSFERIR O DESENHO PARA A  PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.  PARA CORROER , MERGULHE A PLACA EM SOLUÇÃO DE PERCLORETO DE FERRO, EM SEGUIDA, LIMPAR O TONER COM PALHA DE AÇO E APLICAR VERNIZ PROTETOR.