SEGUE A LISTA DE MATERIAIS  PARA CONFECÇÃO DO FREQ_METER_TINY:

1 -    LCD    16 X 2  (TIPO CONTROLADOR HD 44780)
U1 -  PIC 12F629 (DEVERÁ SER PROGRAMADO C/ CODIGO HEX)
U2-   78L05  REGULADOR DE 5VOLTS 
XTAL - 4 MHZ  CRISTAL OSCILADOR
L1 – 10uH   INDUTOR MINIATURA

Q1 – BF255 - TRANSISTOR NPN

D1,D2,D3 - 1N4148 - DIODOS

RESISTORES DE 1/4 WATT:
R1,R5,R7 – 18K
R2- 10K
R3 – 330 OHMS
R4 ,R6,R8,R12 - 470 OHMS
R9 - 1K
R10,R13 – 220 OHMS
R11 – 22K

CAPACITORES ELETROLÍTICOS:
C1 - 47/16
C2 - 470/16
C8,C9 – 22 PF
CAPACITORES DE POLIESTER:
C3,C4,C5,C6,C10 - 100 NF (0,1 uF)/50V

OUTROS:
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO, FIOS, FONTE EXTERNA DE 9 VOLTS, TOMADAS, CONECTORES,SOLDA,ETC.
OBS.  A PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO PODE SER FEITO PELO METODO 
TERMICO.  PARA ISTO BASTA TIRAR  XEROX (CARREGAR O TONER BEM)  DO  MODELO FORNECIDO , EM PAPEL PARA FOTOS  DO TIPO (GLOSSPAPER)  E DEPOIS,  COM AJUDA DE  UM  ‘FERRO DE PASSAR ROUPAS’, TRANSFERIR O  DESENHO  PARA A  PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO. 
EM SEGUIDA, DEIXE DE MOLHO EM AGUA PARA FACILITAR A RETIRADA DO PAPEL.
PARA CORROER , MERGULHE A PLACA EM SOLUÇÃO DE PERCLORETO DE FERRO,  APÓS ISTO, LAVAR COM AGUA CORRENTE  E LIMPAR O TONER COM PALHA DE AÇO , APLICANDO UMA CAMADA DE VERNIZ PROTETOR.